**ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:** стандартный РО усиленный РО

- с указателем контроля глубины;

- планетарная передача;

- гидропривод;

- сбоковым шнеком.

Этот траншеекопатель быстро и окуратно отрывает траншеи под различного рода нужды. Боковой шнек препятствует осыпанию вынутого грунта. В зависимости от рабочего органа может работать как по лёгким, так и по тяжелым грунтам (каменистаяя почва, мёрзлая почва). Крутящий момент передаётся через планетарную главную передачу и мощный гидравлический двигатель.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Глубина копания, м** | **Ширина копания, мм** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Траншеекопатель 60** | 0,6 | 140 | 175 | C890200 |  |
| **Траншеекопатель 90** | 0,9 | 160 | 190 | C890201 |  |
| **Траншеекопатель 120** | 1,2 | 180 | 203 | C890202 |  |
| **Бара 60** | 0,6 | 120 | 180 | C890203 |  |
| **Бара 90** | 0,9 | 120 | 195 | C890204 |  |
| **Бара 120** | 1,2 | 120 | 215 | C890205 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бара 60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бара 90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бара 120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |